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Ausschreibungstexte

Die angebotene Terrassen- und Balkonmarkise wird in Deutschland hergestellt und ist nach DIN EN 13561 geprüft und gekennzeichnet. Sie erfüllt in Bezug auf Ihre Konstruktion und den Befestigungshaltern die Anforderungen der Windwiderstandsklasse 2, das entspricht Windstärke 5 (Windgeschwindigkeit 28-37 km/h) gemäß Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG durch den Hersteller.

HINWEIS: Die in den Verkaufsunterlagen aufgeführten Hinweise sind zu beachten!

Terrassen- und Balkonbeschattung als Gelenkarm-Kassettenmarkise bestehend aus:

Markisengestell:
Kassette
Kassettengehäuse und Blende zur Abdeckung der Tuchwelle aus stranggepresstem Aluminium zur geschützten Aufnahme des Markisenstoffes. Befestigungs- und Verbindungsteile innerhalb der Markise aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff. Seitendeckel aus Aluminium – Druckguss, Seitenkappen aus technischem Kunststoff. Das Gehäuseprofil besitzt an der Rückseite eine durchgehende Nut für die Befestigungshalter. Innenliegende Gehäusekonsolen aus stranggepresstem Aluminium.

Wellensystem
Rundwelle  85 mm mit Nut in verzinkter Ausführung. Zinkauflage 20 μm. Seitliche Welleneinsätze aus hochfestem technischen Kunststoff, Stahlachsstifte mit Anschlag zur Abdeckung der Wellenenden (keine Aluminiumwellen, damit bei großen Breiten eine einwandfreie Stabilität und Stoffspannung gewährleistet bleibt).

Ausfallblende
Ausfallblende aus stranggepresstem Aluminium, mit integrierter Regenrinne und seitlichen Endkappen aus Kunststoff mit Wasserablauf. Ausfallblende höhenverstellbar.

Gelenkarme
Gelenkarme in Aluminium - Ausführung, Beschläge aus hochfestem gesenkgeschmiedeten Aluminium, mit innen liegenden Federn zur Erzeugung optimaler Ausdruckspannung. Kraftumleitung der Federkräfte im Mittelgelenk durch innovativer markilux Bionic-Sehne aus hochfesten Hightech-Fasern – reibungsarm, geräuschlos, korrossionsunempfindlich und UV-beständig. Gelenklagerung in Teflon beschichteten Bronzebuchsen. Bei eingefahrener Markise sind die Gelenkarme in dem Ausfallprofil witterungsgeschützt. 

Antriebsseite:
Antriebsseite von außen vor der Markise gesehen, wahlweise rechts oder links.

Antriebsart:
Standard - ohne Aufpreis: Handbetrieb
Selbsthemmendes Kegelradgetriebe, Untersetzung 5:1, mit eingebauter Sperre, die ein falsches Aufwickeln des Markisentuches verhindert. Die Betätigung erfolgt mit einer Handkurbel aus Edelstahl (V4A), Kurbellänge nach Sortiment des Herstellers.

Optional - gegen Aufpreis: Handbetrieb mit Servounterstützung
Servoantrieb für Kegelradgetriebe 5:1

Optional - gegen Aufpreis: Motorantrieb
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funksender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.
Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 433 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie ohne Funksender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 433 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Motorantrieb markilux silentec (bei Markisen mit maximal 2 Gelenkarmen)
Antrieb durch Rohrmotor, 230 Volt, Nennleistung 230 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.
Achtung! Funksteuerung mit zusätzlichem externen Funkempfänger Universal Slim Receiver RTS oder io möglich.

Befestigung:
Alle notwendigen Maßnahmen und Leistungen zur Befestigung der Markise an der Fassade (z. B. Verstärkungen, Gewinde, Bohrungen für Bolzen, Setzen von Gewinde bzw. Stehbolzen usw.) erfolgen bauseits und sind rechtzeitig anzumelden und verantwortlich zu klären.
ACHTUNG: Der Grundpreis der Markise ist ohne Halter und sonstiges Befestigungsmaterial.

HINWEIS: Alle Aluminiumteile sind in Markisengestellfarbe pulverbeschichtet.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung
Wandhalter aus hochfestem, stranggepresstem Aluminium. Neigungsverstellung der Markise durch Wandhalter stufenlos von 5° - 35° oder 36° - 70°.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung – Halter mit zusätzlicher Befestigungsplatte A
Wandhalter mit zusätzlicher Befestigungsplatte A (160 x 430 x 12 mm) aus hochfestem stranggepressten Aluminium. Neigungsverstellung der Markise durch Wandhalter stufenlos von 5° - 35° oder 36° - 70°.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Wandbefestigung – Halter mit zusätzlicher Befestigungsplatte B
Wandhalter mit zusätzlicher Befestigungsplatte B (300 x 400 x 12 mm) aus hochfestem stranggepressten Aluminium. Neigungsverstellung der Markise durch Wandhalter stufenlos von 5° - 35° oder 36° - 70°.

Wahlweise - gegen Aufpreis: markilux panel, durchgehend 
Befestigungsschiene in Markisenbreite zur Reduzierung der Auszugskräfte zur Befestigung an der Wand.

Wahlweise - gegen Aufpreis: markilux panel, 250 mm
Befestigungsschiene zur Reduzierung der Auszugskräfte zur Befestigung an der Wand.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Deckenbefestigung
Deckenhalter aus hochfestem stranggepressten Aluminium. Neigungsverstellung der Markise durch Deckenhalter stufenlos von 5° - 35° oder 36° - 70°.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Dachsparrenbefestigung
Dachsparrenhalter aus hochfestem stranggepressten Aluminium. Neigungsverstellung der Markise durch Dachsparrenhalter stufenlos von 5° - 35°.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Zusatzlasche für Dachsparrenbefestigung
Zusatzlasche für Dachsparrenbefestigung (60 x 260 x 12 mm) aus hochfestem stranggepressten Aluminium.

Beschichtung:
Standard - ohne Aufpreis: Pulverbeschichtung 
Alle Aluminiumteile sind gemäß DIN 50939 chromatiert und in Fassadenqualität pulverbeschichtet, GSB-konform - gemäß den RAL-Gütebestimmungen: Schichtstärke nach DIN EN ISO 2360 von 50-120 μm, Haftfähigkeit nach Gitterschnittprüfung nach DIN EN ISO 2409 bzw. Dehnbarkeit nach Erichsentiefung, DIN EN ISO 1520, sowie Kugelschlagprüfung gem. ASTM D 2794.
HINWEIS: Farben ähnlich RAL, Farbabweichungen zu Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

Standardfarben, wahlweise:	Verkehrsweiß RAL 9016
Weiß-Aluminium RAL 9006
Graubraun ähnlich RAL 8019
Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204
Havannabraun-Struktur 5229

HINWEIS: Kombinationsmöglichkeiten zwischen Kassetten-, Rahmen- und Spiegelfarbe siehe Verkaufsunterlagen.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung RAL-Farben
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung in RAL-Farbtönen nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung Farbeffekte
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung mit Metallic-, Perl-, DB- oder matte Beschichtungsfarben nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Beschichtung mit erhöhtem Korrosionsschutz
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch mit erhöhtem Korrosionsschutz der Aluminiumbauteile durch Voranodisation vor der Pulverbeschichtung.

Markisentuch:
Die Farbauswahl erfolgt nach Wahl des Auftraggebers, innerhalb der jeweils gültigen Kollektion des Auftragnehmers.

Standard - ohne Aufpreis: sunvas
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 310 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunsilk
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 250 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunbow
Markisenstoff aus hochreißfestem Premiumacryl-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch Texgard-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 30-50+.
Stoffgewicht: ca. 290 g/m²

Optional - gegen Aufpreis: perla FR, wasserdicht
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+. Durch eine zusätzliche Polyurethanbeschichtung auf der Innenseite ist das Gewebe wasserdicht; Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-B1.
Stoffgewicht: ca. 340 g/m²

Optional - gegen Aufpreis: Volant

Standard - ohne Aufpreis: Ultraschallklebeverfahren
Die Bahnenverbindungen bei geklebten Markisentüchern sind wasser-, licht- und temperaturbeständig, haben eine hochverdichtete Flächenverklebung, ein besseres homogenes Erscheinungsbild und gewährleisten eine optimale Kraftverteilung.

Schattenplus:
Optional - gegen Aufpreis: Schattenplus
Im Ausfallprofil integrierte Tuchwelle zum Ausfahren eines senkrechten Behanges. Ausfallprofil und Tuchwelle aus stranggepresstem Aluminium.

HINWEIS! Schattenplus je nach Größe eingeschränkt.

Antriebsart Schattenplus:
Standard - ohne Aufpreis: Handbetrieb Schattenplus
Antrieb mit Schneckengetriebe 4:1. Die Betätigung erfolgt durch eine Handkurbel mit Magnetgelenklager aus Edelstahl (V4A), Kurbellänge nach Sortiment des Herstellers.

Optional - gegen Aufpreis: Motorantrieb Schattenplus
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 80 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funksender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie ohne Funksender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger in 433 MHz-Technologie, Nennleistung 80 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots
LED-Spots  am Ausfallprofil, 230 V, 50 Hz, Leistung je Spot 5 Watt, Ausführung mit Funk an / aus, RTS (433 MHz) oder Somfy io (868 MHz).
Weitere technische Details sowie optionale Ausstattungsmöglichkeiten (gegen Aufpreis) siehe Verkaufsunterlagen.

Optional - gegen Aufpreis: Wandanschlussprofil
Wandbefestigung mit zusätzlichem Wandanschlussprofil in Markisenlänge, aus hochfestem stranggepresstem Aluminium mit Dichtlippe, pulverbeschichtet. Markisenneigung bis max. 35°

Sonstige Ausstattungsmöglichkeiten:
Optional - gegen Aufpreis: Wärmestrahler 2500 Watt ohne oder mit io-Funktechnologie (868 MHz)
markilux Wärmestrahler (890 x 155 x 100 mm), 2500 Watt mit wetterfestem, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse.
Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

Optional - gegen Aufpreis: Lichtleiste LED-Spotline (5 oder 3 Spots) ohne Funk oder mit io-Funktechnologie (868 MHz)
markilux LED-Spotline, Leistung je Spot 5 Watt, in wetterfestem, pulverbeschichtetem Aluminiumgehäuse.
Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

Optional - ohne Aufpreis: Rahmen und Spiegel individuell wählbar
Rahmen in Glanzchrom, Spiegel mit Edelstahlgewebe oder Rahmen in Glanzchrom kombiniert mit Spiegel mit Edelstahlgewebe. 

Automatikgeräte:
Optional - gegen Aufpreis: Sonnen- und Windsensor Soliris Uno
Sonnen- und Windsensor Soliris Uno für Standardmotoren, zur Installation unter Putz.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC 
Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss an Sonnen- und Windsensor Soliris Uno 
oder Soliris IB.

Funksteuerungen Somfy io Technologie (868 MHz):
Optional - gegen Aufpreis: Steuerung io Connexoon
Steuerungsbox für die Ansteuerung von io Produkten per APP.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Vibrabox
markilux Vibrabox, Funksensor für dynamische Windlasten bei Funkmotoren, 868 MHz-Technologie, ohne Funksender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io
Funk Sonnensensor Sunis WireFree io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Windsensor Eolis WireFree io
Funk Windsensor Eolis WireFree io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal
Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-1 designcontrol
Funkhandsender io, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-5 designcontrol
Funkhandsender io, 5 Kanal, 868 MHz-Technologie.
Funksteuerungen RTS (433 MHz):
Optional - gegen Aufpreis: markilux Vibrabox
markilux Vibrabox, Funksensor für dynamische Windlasten bei Funkmotoren, 433 MHz-Technologie, ohne Funksender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS
Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Windsensor Eolis Sensor RTS
Funk Windsensor Eolis Sensor RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS
Funk Sonnen - und Windsensor Soliris Sensor RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC für Funk Sonnen- und Windsensor
Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Centralis RTS, 1 Kanal
Funkwandsender Centralis RTS, 1 Kanal, für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkwandsender Smoove Pure Shine RTS, 1 Kanal
Funkwandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 433 MHz-Technologie.

[bookmark: _Hlk99631507]Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 1 Kanal
Funkhandsender Somfy Situo 1 RTS Pure, 1 Kanal, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 4 Kanal
Funkhandsender Somfy Situo 5 Soliris RTS Pure, 4 Kanal, 433 MHz-Technologie, mit Dimmfunktion und Sonnen-, Windautomatik ein / aus.

Gekoppelte Markisen:
Optional - gegen Aufpreis: 2 Felder, 1 Motor
Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als 2-Feldmarkise mit einem Motor rechts oder links.

Optional - gegen Aufpreis: 3 Felder, 1 Motor
Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als 3-Feldmarkise mit einem Motor rechts oder links.

Optional - gegen Aufpreis: durchgehendes Tuch für gekoppelte Markisen (max. 2 Felder)
Durchgehendes Markisentuch für gekoppelte Markisen.

Optional - gegen Aufpreis: Schlitzrollo für gekoppelte Markisen
Schlitzrollo für gekoppelte Markisen. Tuch des Schlitzrollos passend zum Markisentuch auf vorgespannter Tuchwelle zur Befestigung am Tragrohr. Auszugsprofil zum Einhängen am Ausfallprofil.


Breite: __________cm          Ausfall: __________cm         Anzahl: __________Stück
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