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markilux 8800 / 8800 tracfix

Ausschreibungstexte

Die angebotene Aufglasmarkise wird in Deutschland hergestellt und ist nach DIN EN 13561 CE geprüft und gekennzeichnet. Aufglasmarkisen sind Windbelastungen ausgesetzt, so dass ihnen eine Windwiderstandsklasse nach der Montage zugewiesen werden muss. Sie erfüllen in Bezug auf Ihre Konstruktion und den Befestigungshaltern, und in Abhängigkeit ihrer Größe, die Anforderungen der Windwiderstandsklasse 3, das entspricht Windstärke 6 (Windgeschwindigkeit 38-48 km/h) gemäß Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG durch den Hersteller.

HINWEIS: Die in den Verkaufsunterlagen aufgeführten Hinweise sind zu beachten!

Aufglasmarkise bestehend aus:

Markisengestell:
Tuchkassette
Kassettengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit oben liegendem Inspektionsdeckel, geschützte Aufnahme des Markisenstoffes, Gehäuseprofil mit durchgehenden Aufnahmenuten zur Aufnahme der Befestigungshalter. Einfahröffnung des Gehäuseprofils mit oben und unten liegenden Bürstendichtungen zur Abdichtung gegen Schmutz und Schlagregen. Befestigungshalter und Laschen aus Aluminium.

Wellensystem
Rundwelle  95 mm mit Nut in verzinkter Ausführung. Zinkauflage 20 μm. Seitliche Welleneinsätze aus hochfestem technischen Kunststoff und Stahlachsstiften mit Anschlag zur Abdeckung der Wellenenden (keine Aluminiumwellen, damit bei großen Breiten eine einwandfreie Stabilität und Stoffspannung gewährleistet bleibt).

Ausfallprofil
Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium. Schienenführung durch Doppelrollen aus hochwertigem, verschleißfestem Spezialkunststoff.

Führungsschienen
Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium als Einzelschiene, Profilabmessung ca. 60 x 70 mm, mit durchgehenden Aufnahmenuten zur Befestigung der erforderlichen gesenkgeschmiedeten Klemmhalter. In Führungsschienen integrierte Gegenzugvorrichtung, bestehend aus 2 Stück unabhängig voneinander wirkenden Gasdruckfederelementen zur Erreichung einer optimalen Spannung der Schattierungsfläche. Die Gurtbänder für den Gegenzug bestehen aus hochfestem witterungsbeständigen Polyester mit zusätzlich eingewebten Kevlarsträngen, um langfristige Längenausdehnung weitestgehend auszuschließen. Umlenkrollen aus Gleitlagerwerkstoff auf Edelstahlachsen gelagert. Schrauben aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Bei gekoppelten Markisen wird die mittlere Führungsschiene als Doppelschiene ca. 116 x 70 mm ausgebildet, ansonsten wie bei Einzelschiene beschrieben.

Tuchstützrohr
Tuchstützrohr als Stahl-Rundwelle Ø 48 mm in verzinkter, pulverbeschichteter Ausführung. Seitliche Welleneinsätze aus hochfestem, technischem Kunststoff mit Edelstahlachsstiften und Anschlag zur Abdeckung der Wellenenden (Bei großen Tuchflächen und flacher Neigung erforderlich, um den Durchhang nasser Tücher zu begrenzen.).

Tuchspannung
Gegenzugsystem mit unabhängig voneinander wirkenden Gasdruckfederelementen in den Führungsschienen.

Antriebsseite:
Antriebsseite von außen vor der Markise gesehen, wahlweise rechts oder links.

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Antriebsart:
Standard - ohne Aufpreis: Motorantrieb
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 246 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.
Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funksender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 433 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie ohne Funksender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 433 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Motorantrieb markilux silentec (nur für 1 Feld / 1 Motor und 2 Felder / 2 Motoren)
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 246 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.
Achtung! Funksteuerung mit zusätzlichem externen Funkempfänger Universal Slim Receiver RTS Plug möglich.

Befestigung:
Alle notwendigen Maßnahmen und Leistungen zur Befestigung der Sonnenschutz-Anlagen an der Fassade oder an Anbauten (z. B. Verstärkungen, Gewinde, Bohrungen für Bolzen, Setzen von Gewinde bzw. Stehbolzen usw.) erfolgen bauseits und sind rechtzeitig anzumelden und verantwortlich zu klären.
ACHTUNG! Der Grundpreis der Markise ist ohne Halter und sonstiges Befestigungsmaterial.

HINWEIS: Alle Aluminiumteile sind in Markisengestellfarbe pulverbeschichtet.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Schienenhalter und Bodenhalter für Montageart 11
Schienenhalter, starr, aus stranggepresstem Aluminium für Rahmenmontage auf dem Wintergarten. Bodenhalter (rechts oder links) aus stranggepresstem Aluminium für Kassettenbefestigung auf dem Wintergarten.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Schienenhalter und Wandhalter für Montageart 12
Schienenhalter, Höhe 100 mm, oben beweglich, mit Clipsystem aus Aluminium für Rahmenmontage auf dem Wintergarten. Bewegliche Klemmstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit Edelstahlschraube. Wandhalter (rechts oder links) aus stranggepresstem Aluminium für Kassettenbefestigung an der Wand oberhalb des Wintergartens, Neigungseinstellung 5° bis 45°.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Schienenhalter und Bodenhalter Montageart 14
Schienenhalter, Höhe 100 mm, oben beweglich, mit Clipsystem aus Aluminium für Rahmenmontage auf dem Wintergarten. Bewegliche Klemmstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit Edelstahlschraube. Bodenhalter (rechts oder links) aus stranggepresstem Aluminium für Kassettenbefestigung auf dem Wintergarten.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Flachhalter und Bodenhalter für Montageart 21
Flachhalter, oben beweglich, Höhe 380 mm, mit Clipsystem aus Aluminium für seitliche Befestigung am Wintergarten. Bewegliche Klemmstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit Edelstahlschraube. Bodenhalter (rechts oder links) aus stranggepresstem Aluminium für Kassettenbefestigung auf dem Wintergarten.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Flachhalter und Wandhalter für Montageart 22
Flachhalter, oben beweglich, Höhe 380 mm, mit Clipsystem aus Aluminium für seitliche Befestigung am Wintergarten. Bewegliche Klemmstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit Edelstahlschraube. Wandhalter (rechts oder links) aus stranggepresstem Aluminium für Kassettenbefestigung an der Wand oberhalb des Wintergartens, Neigungseinstellung 5° bis 45°.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Schienenhalter für Montageart 31
Schienenhalter, starr, aus stranggepresstem Aluminium für Rahmenmontage auf dem Wintergarten.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Schienenhalter für Montageart 32
Schienenhalter, Höhe 100 mm, oben beweglich, mit Clipsystem aus Aluminium für Rahmenmontage auf dem Wintergarten. Bewegliche Klemmstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit Edelstahlschraube.





Wahlweise - gegen Aufpreis: Schienenhalter, Variohalter und erhöhter Kassettenhalter für Montageart 51
Schienenhalter, Höhe 100 mm, oben beweglich, mit Clipsystem aus Aluminium für untere Rahmenmontage auf dem Wintergarten. Bewegliche Klemmstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit Edelstahlschraube. Variohalter, mit Clipsystem aus Aluminium für mittlere Rahmenmontage auf dem Wintergarten. Bewegliche Klemmstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit Edelstahlschraube. Wandhalter (rechts oder links) aus stranggepresstem Aluminium für Kassettenbefestigung an der Wand oberhalb des Wintergartens, Neigungseinstellung 5° bis 45°.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Schienenhalter und erhöhter Kassettenhalter für Montageart 61
Schienenhalter, Höhe 100 mm, oben beweglich, mit Clipsystem aus Aluminium für Rahmenmontage auf dem Wintergarten. Bewegliche Klemmstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit Edelstahlschraube. Erhöhter Kassettenhalter (rechts oder links) aus Aluminium für Kassettenbefestigung auf dem Wintergarten. Kassettenhalter am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar.

Wahlweise - gegen Aufpreis: Schienenhalter, Variohalter und erhöhter Kassettenhalter für Montageart 81
Schienenhalter, Höhe 100 mm, oben beweglich, mit Clipsystem aus Aluminium für untere Rahmenmontage auf dem Wintergarten. Bewegliche Klemmstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit Edelstahlschraube. Variohalter, mit Clipsystem aus Aluminium für mittlere Rahmenmontage auf dem Wintergarten. Bewegliche Klemmstücke aus gesenkgeschmiedetem Aluminium mit Edelstahlschraube. Erhöhter Kassettenhalter (rechts oder links) aus Aluminium für Kassettenbefestigung auf dem Wintergarten. Kassettenhalter am Fuß bis 45° nach hinten einstellbar, Halter Kassette oben um 45° nach vorne schwenkbar.

Beschichtung:
Standard - ohne Aufpreis: Pulverbeschichtung
Alle Aluminiumteile sind gemäß DIN 50939 chromatiert und in Fassadenqualität pulverbeschichtet, GSB-konform - gemäß den RAL-Gütebestimmungen: Schichtstärke nach DIN EN ISO 2360 von 50-120 μm, Haftfähigkeit nach Gitterschnittprüfung nach DIN EN ISO 2409 bzw. Dehnbarkeit nach Erichsentiefung, DIN EN ISO 1520, sowie Kugelschlagprüfung gem. ASTM D 2794.
HINWEIS: Farben ähnlich RAL, Farbabweichungen zu Abbildungen in den Verkaufsunterlagen und in der Ausführung vorbehalten.
Standardfarben, wahlweise:	Verkehrsweiß RAL 9016
Weiß-Aluminium RAL 9006
Graubraun ähnlich RAL 8019
Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204
Havannabraun-Struktur 5229

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung RAL-Farben
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung in RAL-Farbtönen nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung Farbeffekte
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung mit Metallic-, Perl-, DB- oder matte Beschichtungsfarben nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Beschichtung mit erhöhtem Korrosionsschutz
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch mit erhöhtem Korrosionsschutz der Aluminiumbauteile durch Voranodisation vor der Pulverbeschichtung.

Markisentuch:
Die Farbauswahl erfolgt nach Wahl des Auftraggebers, innerhalb der jeweils gültigen Kollektion des Auftragnehmers.

Standard - ohne Aufpreis: sunvas
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 310 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunsilk
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 250 g/m²


Standard - ohne Aufpreis: sunbow
Markisenstoff aus hochreißfestem Premiumacryl-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch Texgard-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 30-50+.
Stoffgewicht: ca. 290 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: perfotex
Markisentuch aus Unidessins. Markisenstoff Polyester-Gewebe, Farbecht, licht- und wetterbeständig, reißfest, verrottungsfest, widerstandsfähig gegen jegliche Umwelteinflüsse, kälte- und hitzeunempfindlich, luftdurchlässig, schnell trocknend, pflegeleicht, wasser-, öl- und schmutzabweisend durch Teflon-Imprägnierung, transparent durch eingewebte Rietlücken. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 245 g/m².

Optional - gegen Aufpreis: perla FR, wasserdicht
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+. Durch eine zusätzliche Polyurethanbeschichtung auf der Innenseite ist das Gewebe wasserdicht; Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-B1.
Stoffgewicht: ca. 340 g/m²
Achtung! Nur bei Markisen mit tracfix System.

Optional - gegen Aufpreis: transolair
Markisentuch aus Unidessins, transparent durch spezielle Lochtechnik.

Optional - gegen Aufpreis: Soltis Perform 92
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Trägergewebe mit flächenstabilisierender PVC-Beschichtung, schwer entflammbar nach B1(D) DIN 4102, die Bahnen von Soltis Perform 92 sind Hochfrequenz verschweißt.

Standard - ohne Aufpreis: Ultraschallklebeverfahren
Die Bahnenverbindungen bei geklebten Markisentüchern sind wasser-, licht- und temperaturbeständig, haben eine hochverdichtete Flächenverklebung, ein besseres homogenes Erscheinungsbild und gewährleisten eine optimale Kraftverteilung.

Sonstige Ausstattungsmöglichkeiten:
Optional - gegen Aufpreis: tracfix System (je nach Größe eingeschränkt)
tracfix System für das Markisentuch, ein beliebig oft zu lösendes, seitliches Verschlussmittel, das auf einem Klemmprinzip beim Ein- und Ausfahren der Markise beruht. Durch das tracfix System ist kein Spalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene vorhanden. Teilelastischen Kunststoffführungsschienen in den seitlichen Führungsprofilen sorgen für eine optimale Tuchspannung und Geräuschreduzierung bei Windbelastung.

Optional - gegen Aufpreis: Wandanschlussprofil
Wandbefestigung mit zusätzlichem Wandanschlussprofil in Markisenlänge, aus hochfestem stranggepressten Aluminium mit Bürstendichtung, pulverbeschichtet. Markisenneigung bis max. 15°.

Optional - gegen Aufpreis: Wärmestrahler 2500 Watt ohne oder mit io-Funktechnologie (868 MHz)
markilux Wärmestrahler (890 x 155 x 100 mm), 2500 Watt mit wetterfestem, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse.
Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

Optional - gegen Aufpreis: zusätzliches Tuchstützrohr:
Tuchstützrohr als Stahl-Rundwelle in verzinkter, pulverbeschichteter Ausführung. Seitliche Welleneinsätze aus hochfestem, technischem Kunststoff mit Edelstahlachsstiften und Anschlag zur Abdeckung der Wellenenden (Bei großen Tuchflächen und flacher Neigung erforderlich, um den Durchhang nasser Tücher zu begrenzen.).

Automatikgeräte:
Optional - gegen Aufpreis: Sonnen- und Windsensor Soliris Uno
Sonnen- und Windsensor Soliris Uno für Standardmotoren, zur Installation unter Putz.

Optional - gegen Aufpreis: Sonnen- und Windsensor Soliris IB
Sonnen- und Windsensor Soliris IB für Standardmotoren, zur Installation unter Putz.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC für Sonnen- und Windsensor
Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss an Sonnen- und Windsensor Soliris Uno.

Funksteuerungen Somfy io Technologie (868 MHz):
Optional - gegen Aufpreis: Steuerung io Connexoon
Steuerungsbox für die Ansteuerung von io Produkten per APP.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Wandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal
Funk Wandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Wandsender Smoove A/M io Pure Shine, 1 Kanal
Funk Wandsender Smoove A/M io Pure Shine, 1 Kanal, mit Funktion zur Einstellung automatischer oder manueller Steuerung, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io
Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-1 designcontrol
Funkhandsender io, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-5 designcontrol
Funkhandsender io, 5 Kanal, 868 MHz-Technologie

Funksteuerungen RTS (433 MHz):
Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS
Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Windsensor Eolis Sensor RTS
Funk Windsensor EolisSensore RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS
Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC für Funk Sonnen- und Windsensor
Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Wandsender Centralis RTS, 1 Kanal
Funk Wand Centralis RTS, 1 Kanal, für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

[bookmark: _Hlk99631507]Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 1 Kanal
Funkhandsender Somfy Situo 1 RTS Pure, 1 Kanal, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 4 Kanal
Funkhandsender Somfy Situo 5 Soliris RTS Pure, 4 Kanal, 433 MHz-Technologie, mit Dimmfunktion und Sonnen-, Windautomatik ein / aus.

Optional - gegen Aufpreis: Externer Funkempfänger Universal Slim Receiver RTS Plug
Externer Funkempfänger Universal Slim Receiver RTS (Maße 115 x 32 x 33 mm) zur direkten Verbindung mit einer Steckerkupplung, Schutzart IP 54, Schutzklasse I, 433 MHz-Technologie, ohne Funksender.

Gekoppelte Markise:
Optional - gegen Aufpreis: 2 Felder mit 1 Motor
Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als 2-Feldmarkise mit einem Motor rechts oder links.

Optional - gegen Aufpreis: 2 Felder mit 2 Motoren als gekoppelte Einzelmarkise
Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als 2-Feldmarkise mit 2 Motoren rechts und links, als gekoppelte Einzelmarkise.

Optional - gegen Aufpreis: 3 Felder mit 2 Motoren
Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als 3-Feldmarkise mit zwei Motoren außen rechts und links angeordnet.

Optional - gegen Aufpreis: 3 Felder mit 3 Motoren
Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als 3-Feldmarkise mit drei Motoren jeweils außen rechts und links sowie im mittleren Feld rechts oder links angeordnet.
Achtung! Nicht möglich bei Markisen mit markilux silentec.

Optional - gegen Aufpreis: unterschiedliche Ausfälle / Längen der Führungsschienen
Markise als gekoppelte Markise mit mindestens 2 Motoren wie in Standardausführung beschrieben, jedoch mit unterschiedlichen Ausfällen / Längen der Führungsschienen je motorbetriebenem Feld.




Achsmaß / Bestellbreite: ___________cm	Ausfall: ___________cm	Anzahl: ___________Stück
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