[image: DE]Markisensystem
markilux pergola compact

Ausschreibungstexte

Das angebotene Markisensystem wird in Deutschland hergestellt und ist nach DIN EN 13561 CE geprüft und gekennzeichnet. Es erfüllt in Bezug auf die Konstruktion und den Befestigungshaltern die Anforderungen der Windwiderstandsklasse 3 (Windgeschwindigkeit 38-48 km/h).

HINWEIS: Die in den Verkaufsunterlagen aufgeführten Hinweise sind zu beachten!

Terrassenbeschattung (basierend auf der Technik der markilux 770 tracfix) bestehend aus:

Markisengestell:
Kassette
Eckige Tuchkassette (zweiteilig: Deckel und Unterkasten) aus stranggepresstem Aluminium zur geschützten Aufnahme des Markisentuches. Befestigungs- und Verbindungsteile innerhalb der Markise aus Edelstahl oder aus technischem Kunststoff. Seitendeckel aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.

Wellensystem
Rundwelle  85 mm mit Nut in verzinkter Ausführung. Zinkauflage 20 μm. Seitliche Welleneinsätze aus hochfestem technischen Kunststoff und Stahlachsstiften mit Anschlag zur Abdeckung der Wellenenden (keine Aluminiumwellen, damit bei großen Breiten eine einwandfreie Stabilität und Stoffspannung gewährleistet bleibt).

Ausfallprofil
Stranggepresstes Aluminiumprofil, Querschnitt ca. 110 x 52 mm, mit Tuchbefestigungsnut und zwei Laufrollen in den seitlichen Ausfallprofilkappen aus technischem Kunststoff. Integrierte Gegenzugvorrichtung, bestehend aus zwei Stück unabhängig voneinander wirkenden Gasdruckfederelementen mit Rollenhaltern und kugelgelagerten Gurtrollen zur Erreichung einer optimalen Spannung des Markisentuches. Die Gurtbänder für den Gegenzug bestehen aus witterungsbeständigem Polyester mit zusätzlich eingewebten Kevlarsträngen, um langfristige Längenausdehnung weitestgehend auszuschließen.

Führungsschienen
Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium als Einzelschiene, Profilabmessung ca. 52 x 52 mm, mit durchgehenden Aufnahmenuten zur Befestigung der erforderlichen gesenkgeschmiedeten Klemmhalter. 

Tuchspannung
Gegenzugsystem mit unabhängig voneinander wirkenden Gasdruckfederelementen im Ausfallprofil.

tracfix System
tracfix System für das Markisentuch, ein beliebig oft zu lösendes, seitliches Verschlussmittel, das auf einem Klemmprinzip beim Ein- und Ausfahren der Markise beruht. Durch das tracfix System ist kein Spalt zwischen Markisentuch und Führungsschienen vorhanden. Teilelastische Kunststoffführungsschienen in den seitlichen Führungsprofilen sorgen für eine optimale Tuchspannung und Geräuschreduzierung bei Windbelastung.

Vordere Rundsäulen
Vordere Rundsäulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Standardhöhe 250 cm. Höhenausgleich am Fuß von ca. 1 cm bis 10 cm für Montage. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren Rundsäule, für Regenwasserablauf
Vordere Rundsäulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Standardhöhe 250 cm. Höhenausgleich am Fuß von ca. 1 cm bis 10 cm für Montage. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb durch Handkurbel. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren Rundsäule, Motorantrieb
Vordere Rundsäulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren Rundsäule, Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Vordere Rundsäulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren Rundsäule, Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funkhandsender
Vordere Rundsäulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren Rundsäule, Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender 
Vordere Rundsäulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren Rundsäule, Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie ohne Funkhandsender
Vordere Rundsäulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Alternativ - vordere quadratische Säulen
Vordere quadratische Säule aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Standardhöhe 250 cm. Höhenausgleich am Fuß von ca. 1 cm bis 10 cm für Montage. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren quadratischen Säule, für Regenwasserablauf
Vordere quadratische Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Standardhöhe 250 cm. Höhenausgleich am Fuß von ca. 1 cm bis 10 cm für Montage. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb durch Handkurbel. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren quadratischen Säule, Motorantrieb
Vordere quadratische Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren quadratischen Säule, Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Vordere quadratische Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren quadratischen Säule, Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funkhandsender
Vordere quadratische Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren quadratischen Säule, Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender 
Vordere quadratische Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola mit einer absenkbaren quadratischen Säule, Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie ohne Funkhandsender
Vordere quadratische Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).
HINWEIS: Die markilux pergola mit einer höhenverstellbaren Säule wird ohne Tuchstützrohre geliefert.

Optional - gegen Aufpreis: Beschwerungskästen
Unabhängig von der Säulenform bieten die pergola compact Beschwerungskästen, ohne bauseitige Fundamente, einen noch flexibleren Einsatz.

Antriebsseite:
Antriebsseite von außen vor der Markise gesehen, wahlweise rechts oder links.

Antriebsart:
Standard - ohne Aufpreis: Motorantrieb
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 205 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 170 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funksender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 170 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 433 MHz-Technologie, Nennleistung 170 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit RTS 433 MHz-Technologie ohne Funksender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 433 MHz-Technologie, Nennleistung 170 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung

Befestigung:
Alle notwendigen Maßnahmen und Leistungen zur Befestigung der vorderen Säulen von markilux pergola auf dem Boden (z. B. Betonfundamente) oder zur Befestigung der Kassette an Wand / Decke / Dachsparren erfolgen bauseits und sind rechtzeitig anzumelden und verantwortlich zu klären. Ebenso ist eine Befestigung alternativ mit Beschwerungskästen an den vorderen Säulen möglich.

Für die Bodenbefestigung werden Betonfundamente 60 cm x 60 cm x 80 cm tief der Betondruckfestigkeit C25/30 (zuvor B25) mit Bügelkorb (50 cm x 50 cm x 70 cm) aus 6 Stück Baustahlbügel Ø 6 mm benötigt. Alternativ kann die Befestigung mit Krinner Schraubfundamenten erfolgen. Hierfür sind adaptive Befestigungssets erhältlich.
Alle notwendigen Maßnahmen und Leistungen zur Befestigung des Kassettengehäuses der markilux pergola an einer Wand / Decke / Dachsparren erfolgen bauseits und sind rechtzeitig anzumelden und verantwortlich zu klären (z. B. Verstärkungen, Gewinde, Bohrungen für Bolzen, Setzen von Gewinde bzw. Stehbolzen usw.).

HINWEIS: Alle Aluminiumteile sind in Markisengestellfarbe pulverbeschichtet.


Standard - ohne Aufpreis: Wandhalter
Wandhalter (rechts oder links) aus Aluminium für Kassettenbefestigung an der Hauswand. Neigungseinstellung bis max. 35°.

Optional - gegen Aufpreis: Deckenhalter
Deckenhalter (rechts oder links) aus Aluminium für Kassettenbefestigung an der Decke. Neigungseinstellung bis max. 35°.

Optional - gegen Aufpreis: Dachsparrenhalter
Dachsparrenhalter (rechts oder links) aus Aluminium für Kassettenbefestigung an einem Dachsparren. Neigungseinstellung bis max. 35°.

Beschichtung:
Standard - ohne Aufpreis: Pulverbeschichtung
Alle Aluminiumteile sind gemäß DIN 50939 chromatiert und in Fassadenqualität pulverbeschichtet, GSB-konform - gemäß den RAL-Gütebestimmungen: Schichtstärke nach DIN EN ISO 2360 von 50-120 μm, Haftfähigkeit nach Gitterschnittprüfung nach DIN EN ISO 2409 bzw. Dehnbarkeit nach Erichsentiefung, DIN EN ISO 1520, sowie Kugelschlagprüfung gem. ASTM D 2794.
HINWEIS: Farben ähnlich RAL, Farbabweichungen zu Abbildungen in den Verkaufsunterlagen und in der Ausführung vorbehalten.

Standardfarben, wahlweise:	Verkehrsweiß RAL 9016
Weiß-Aluminium RAL 9006
Graubraun ähnlich RAL 8019
Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204
Havannabraun-Struktur 5229

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung RAL-Farben
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung in RAL-Farbtönen nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung Farbeffekte
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung mit Metallic-, Perl-, DB- oder matte Beschichtungsfarben nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Beschichtung mit erhöhtem Korrosionsschutz
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch mit erhöhtem Korrosionsschutz der Aluminiumbauteile durch Voranodisation vor der Pulverbeschichtung.

Markisentuch:
Die Farbauswahl erfolgt nach Wahl des Auftraggebers, innerhalb der jeweils gültigen Kollektion des Auftragnehmers.

Standard - ohne Aufpreis: sunvas
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 310 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunsilk
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 250 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunbow
Markisenstoff aus hochreißfestem Premiumacryl-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch Texgard-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 30-50+.
Stoffgewicht: ca. 290 g/m²



Standard - ohne Aufpreis: perfotex
Markisentuch aus Unidessins. Markisenstoff Polyester-Gewebe, Farbecht, licht- und wetterbeständig, reißfest, verrottungsfest, widerstandsfähig gegen jegliche Umwelteinflüsse, kälte- und hitzeunempfindlich, luftdurchlässig, schnell trocknend, pflegeleicht, wasser-, öl- und schmutzabweisend durch Teflon-Imprägnierung, transparent durch eingewebte Rietlücken. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 245 g/m².

Optional - gegen Aufpreis: perla FR, wasserdicht
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+. Durch eine zusätzliche Polyurethanbeschichtung auf der Innenseite ist das Gewebe wasserdicht; Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-B1.
Stoffgewicht: ca. 340 g/m²
Achtung! Nur bei Markisen mit tracfix System.

Optional - gegen Aufpreis: transolair
Markisentuch aus Unidessins, transparent durch spezielle Lochtechnik.

Optional - gegen Aufpreis: Soltis Perform 92
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Trägergewebe mit flächenstabilisierender PVC-Beschichtung, schwer entflammbar nach B1(D) DIN 4102, die Bahnen von Soltis Perform 92 sind Hochfrequenz verschweißt.

HINWEIS: Markisentuch je nach Größe eingeschränkt.

Standard - ohne Aufpreis: Ultraschallklebeverfahren
Die Bahnenverbindungen bei geklebten Markisentüchern sind wasser-, licht- und temperaturbeständig, haben eine hochverdichtete Flächenverklebung, ein besseres homogenes Erscheinungsbild und gewährleisten eine optimale Kraftverteilung.

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Schattenplus:
Optional - gegen Aufpreis: Schattenplus
Im Ausfallprofil integrierte Tuchwelle zum Ausfahren eines senkrechten Behanges. Ausfallprofil und Tuchwelle aus stranggepresstem Aluminium.
HINWEIS! Schattenplus je nach Größe eingeschränkt.

Antriebsart Schattenplus:
Standard - ohne Aufpreis: Handbetrieb Schattenplus
Antrieb mit Schneckengetriebe 4:1. Die Betätigung erfolgt durch eine Handkurbel mit Magnetgelenklager aus Edelstahl (V4A), Kurbellänge nach Sortiment des Herstellers.

Sonstige Ausstattungsmöglichkeiten:
Optional - gegen Aufpreis: Wandanschlussprofil
Wandbefestigung mit zusätzlichem Wandanschlussprofil in Markisenlänge, aus hochfestem stranggepressten Aluminium mit Bürstendichtung, pulverbeschichtet. Markisenneigung bis max. 35°.

Optional - gegen Aufpreis: Wärmestrahler 2500 Watt ohne oder mit io-Funktechnologie (868 MHz)
markilux Wärmestrahler (890 x 155 x 100 mm), 2500 Watt mit wetterfestem, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse.
Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 1:
LED-Line in den Führungsschienen, Elektronik in einer E-box (Leistung pro Meter 10 W)

Standard - gegen Aufpreis: LED-Line in den Führungsschienen mit Funk io (868 MHz) 
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line in den Führungsschienen ist abhängig von der Ausfalllänge. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in den Führungsschienen mit Funk RTS (433 MHz) 
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line in den Führungsschienen ist abhängig von der Ausfalllänge. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in den Führungsschienen ohne Funk
Bedienung: an / aus
Die Länge der LED-Line in den Führungsschienen ist abhängig von der Ausfalllänge. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.
Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 2: LED-Line im Tuchstützrohr, Elektronik im Tuchstützrohr
(Leistung pro Meter 10 W)

Standard - gegen Aufpreis: LED-Line im Tuchstützrohr mit Funk io (868 MHz)
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line im Tuchstützrohr mit Funk RTS (433 MHz)
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line im Tuchstützrohr ohne Funk
Bedienung: an / aus
Die Länge der LED-Line in den Führungsschienen ist abhängig von der Ausfalllänge. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 3:
LED-Line in den Führungsschienen und LED-Line im Tuchstützrohr, Elektronik im Tuchstützrohr
(Leistung pro Meter 10 W)

Standard - gegen Aufpreis: LED-Line in den Führungsschienen und LED-Line im Tuchstützrohr mit Funk io 
(868 MHz) 
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line in den Führungsschienen ist abhängig von der Ausfalllänge. Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in den Führungsschienen und LED-Line im Tuchstützrohr mit Funk RTS (433 MHz) 
Bedienung an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line in den Führungsschienen ist abhängig von der Ausfalllänge. Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in den Führungsschienen und LED-Line im Tuchstützrohr ohne Funk
Bedienung: an / aus
Die Länge der LED-Line in den Führungsschienen ist abhängig von der Ausfalllänge. Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 4: 
LED-Spots am Tuchstützrohr, Elektronik im Tuchstützrohr (Leistung pro Spot 5 W)

Standard - gegen Aufpreis: LED-Spots am Tuchstützrohr mit Funk io (868 MHz) 
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots am Tuchstützrohr mit Funk RTS (433 MHz)
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots am Tuchstützrohr ohne Funk 
Bedienung: an / aus 
Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 5: 
LED-Spots am Tuchstützrohr und LED-Line in den Führungsschienen, Elektronik im Tuchstützrohr
(Leistung pro Spot 5 W, Leistung pro Meter 10 W)





Standard - gegen Aufpreis: LED-Spots im Tuchstützrohr und LED-Line in den Führungsschienen mit Funk io 
(868 MHz)
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite. Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots im Tuchstützrohr und LED-Line in den Führungsschienen mit Funk RTS
(433 MHz)
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite. Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Spots im Tuchstützrohr und LED-Line in den Führungsschienen ohne Funk
Bedienung: an / aus
Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite. Die Anzahl der Spots ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.


Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 6: 
LED-Line in der Kassette (frei kombinierbar mit Variante 1-5), Elektronik in einer E-box oder im Tuchstützrohr
(Leistung pro Meter 10 W)

Standard - gegen Aufpreis: LED-Line in der Kassette mit Funk io (868 MHz)
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in der Kassette mit Funk RTS (433 MHz)
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in der Kassette ohne Funk Bedienung: an / aus
Die Länge der LED-Line im Tuchstützrohr ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Kombinationsmöglichkeiten mit markilux 776 tracfix und markilux 876 tracfix

Optional - gegen Aufpreis: Vertikal-Kassettenmarkise vorne zwischen den Säulen

Optional - gegen Aufpreis: Vertikal-Kassettenmarkise an der Seite

Optional - gegen Aufpreis: Vertikal-Kassettenmarkise an der Seite und vorne zwischen den Säulen

Hinweis: Eine seitliche Vertikal-Kassettenmarkise ist nur möglich, wenn zwischen den Säulen ein Verstärkungsprofil (VP) oder eine Vertikal-Kassettenmarkise verwendet wird.




Weitere Kombinationsmöglichkeiten

Optional - gegen Aufpreis: markilux 790 (Tuch optional mit Schrägschnitt) an der Seite

Optional - gegen Aufpreis: markilux 790 vorne

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola compact an markilux syncra.

Automatikgeräte:
Optional - gegen Aufpreis: Sonnen- und Windsensor Soliris Uno
Sonnen- und Windsensor Soliris Uno für Standardmotoren, zur Installation unter Putz.

Optional - gegen Aufpreis: Sonnen- und Windsensor Soliris IB
Sonnen- und Windsensor Soliris IB für Standardmotoren, zur Installation unter Putz.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC für Sonnen- und Windsensor
Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss an Sonnen- und Windsensor Soliris Uno.

Funksteuerungen Somfy io Technologie (868 MHz):
Optional - gegen Aufpreis: Steuerung io Connexoon
Steuerungsbox für die Ansteuerung von io Produkten per APP.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Wandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal
Funk Wandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Wandsender Smoove A/M io Pure Shine, 1 Kanal
Funk Wandsender Smoove A/M io Pure Shine, 1 Kanal, mit Funktion zur Einstellung automatischer oder manueller Steuerung, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io
Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-1 designcontrol
Funkhandsender io, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-5 designcontrol
Funkhandsender io, 5 Kanal, 868 MHz-Technologie

Funksteuerungen RTS (433 MHz):
Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS
Funk Sonnensensor Sunis WireFree RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Windsensor Eolis Sensor RTS
Funk Windsensor EolisSensore RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS
Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC für Funk Sonnen- und Windsensor
Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss Funk Sonnen- und Windsensor Soliris Sensor RTS.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Wandsender Centralis RTS, 1 Kanal
Funk Wand Centralis RTS, 1 Kanal, für Somfy Funkmotoren, 433 MHz-Technologie.

[bookmark: _Hlk99631507]Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 1 Kanal
Funkhandsender Somfy Situo 1 RTS Pure, 1 Kanal, 433 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: markilux Funkhandsender, 4 Kanal
Funkhandsender Somfy Situo 5 Soliris RTS Pure, 4 Kanal, 433 MHz-Technologie, mit Dimmfunktion und Sonnen-, Windautomatik ein / aus.

Optional - gegen Aufpreis: Externer Funkempfänger Universal Slim Receiver RTS Plug
Externer Funkempfänger Universal Slim Receiver RTS (Maße 115 x 32 x 33 mm) zur direkten Verbindung mit einer Steckerkupplung, Schutzart IP 54, Schutzklasse I, 433 MHz-Technologie, ohne Funksender.
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