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markilux pergola style

Ausschreibungstexte

Das angebotene Markisensystem wird in Deutschland hergestellt und ist nach DIN EN 13561 CE geprüft und gekennzeichnet. Es erfüllt in Bezug auf die Konstruktion und den Befestigungshaltern die Anforderungen der Windwiderstandsklasse 3 (Windgeschwindigkeit 38 - 48 km/h  10,5 – 13,4 m/s².

HINWEIS: Die in den Verkaufsunterlagen aufgeführten Hinweise sind zu beachten!

Terrassenbeschattung (basierend auf der Technik der markilux 679 tracfix) bestehend aus:

[bookmark: _Hlk156889959]Markisengestell:

Kassette
Kassettengehäuse aus stranggepresstem Aluminium seitlichem Inspektionsdeckel, geschützte Aufnahme des Markisenstoffes, Gehäuseprofil mit durchgehenden Aufnahmenuten zur Aufnahme der Befestigungshalter. Einfahröffnung des Gehäuseprofils mit oben und unten liegenden Bürstendichtungen zur Abdichtung gegen Schmutz und Schlagregen. Halter für Wand- oder Deckenbefestigung aus Aluminium.

Wellensystem
Rundwelle  95 mm mit Nut in verzinkter Ausführung. Zinkauflage 20 μm. Seitliche Welleneinsätze aus hochfestem technischen Kunststoff und Stahlachsstiften mit Anschlag zur Abdeckung der Wellenenden (keine Aluminiumwellen, damit bei großen Breiten eine einwandfreie Stabilität und Stoffspannung gewährleistet bleibt).

Ausfallprofil
Ausfallprofil aus stranggepresstem Aluminium. Schienenführung durch Doppelrollen aus hochwertigem verschleißfesten Spezialkunststoff. Im Ausfallprofil integrierte Gegenzugvorrichtung, bestehend aus 2 Stück unabhängig voneinander wirkenden Gasdruckfederelementen zur Erreichung einer optimalen Spannung der Schattierungsfläche. Die Gurtbänder für den Gegenzug bestehen aus hochfestem witterungsbeständigen Polyester mit zusätzlich eingewebten Kevlarsträngen, um langfristige Längenausdehnung weitestgehend auszuschließen.

Führungsschienen
Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium als Einzelschiene, Profilabmessung ca. 69 x 72 mm, mit durchgehenden Aufnahmenuten zur Befestigung der erforderlichen gesenkgeschmiedeten Klemmhalter. Umlenkrollen aus Gleitlagerwerkstoff auf Edelstahlachsen gelagert. Schrauben aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Bei gekoppelten Markisen wird die mittlere Führungsschiene als Doppelschiene ca. 121 x 72 mm ausgebildet, ansonsten wie bei Einzelschiene beschrieben.

Tuchspannung
Gegenzugsystem mit unabhängig voneinander wirkenden Gasdruckfederelementen im Ausfallprofil.

tracfix System
tracfix System für das Markisentuch, ein beliebig oft zu lösendes, seitliches Verschlussmittel, das auf einem Klemmprinzip beim Ein- und Ausfahren der Markise beruht. Durch das tracfix System ist kein Spalt zwischen Markisentuch und Führungsschiene vorhanden. Teilelastische Kunststoffführungsschienen in den seitlichen Führungsprofilen sorgen für eine optimale Tuchspannung und Geräuschreduzierung bei Windbelastung.

Vordere quadratische Säulen
Vordere quadratische Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Profilabmessung ca. 70 x 70 mm, Standardhöhe 250 cm. Höhenausgleich am Fuß von ca. 1 cm bis 5 cm für Montage. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola style mit einer absenkbaren Säule, für Regenwasserablauf
Vordere eckige Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Standardhöhe 250 cm. Höhenausgleich am Fuß von ca. 1 cm bis 5 cm für Montage. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb durch Handkurbel. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).






Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola style mit einer absenkbaren Säule, Motorantrieb
Vordere eckige Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola style mit einer absenkbaren Säule, Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Vordere eckige Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).

Optional - gegen Aufpreis: markilux pergola style mit einer absenkbaren Säule, Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funkhandsender
Vordere eckige Säulen aus Aluminium unter jeder Führungsschiene. Absenkbereich der höhenverstellbaren Säule gem. Herstellervorgaben 20 cm, 30 cm oder 40 cm. Absenkung der Säule mit Spindelhubantrieb 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 110 W. Befestigung der Säulen durch Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl auf Betonfundament (bauseits).

Optional - gegen Aufpreis: Beschwerungskästen
Unabhängig von der Säulenform bieten die pergola style Beschwerungskästen, ohne bauseitige Fundamente, einen noch flexibleren Einsatz.


Antriebsseite:
Antriebsseite von außen vor der Markise gesehen, wahlweise rechts oder links.

[bookmark: _Hlk156889999]Antriebsart:

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Standard - ohne Aufpreis: Motorantrieb
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, Nennleistung 246 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funksender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 240 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe des Markisensystems bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Motorkabel mit Steckerkupplung.


Befestigung:
Alle notwendigen Maßnahmen und Leistungen zur Befestigung der vorderen Säulen von markilux pergola style auf dem Boden (z. B. Betonfundamente) oder zur Befestigung der Kassette an Wand / Decke / Dachsparren erfolgen bauseits und sind rechtzeitig anzumelden und verantwortlich zu klären (z. B. Verstärkungen, Gewinde, Bohrungen für Bolzen, Setzen von Gewinde bzw. Stehbolzen usw.). Ebenso ist eine Befestigung alternativ mit Beschwerungskästen an den vorderen Säulen möglich.
Für die Bodenbefestigung werden Betonfundamente 60 cm x 60 cm x 80 cm tief der Betondruckfestigkeit C25/30 (zuvor B25) mit Bügelkorb (50 cm x 50 cm x 70 cm) aus 6 Stück Baustahlbügel Ø 6 mm benötigt. Alternativ kann die Befestigung mit Krinner Schraubfundamenten erfolgen. Hierfür sind adaptive Befestigungssets erhältlich.

HINWEIS: Alle Aluminiumteile sind in Markisengestellfarbe pulverbeschichtet.
Standard - ohne Aufpreis: Wandhalter
Wandhalter (rechts oder links) aus Aluminium für Kassettenbefestigung an der Hauswand. Neigungseinstellung 0° bis max. 35°.

Optional - gegen Aufpreis: Deckenhalter
Deckenhalter (rechts oder links) aus Aluminium für Kassettenbefestigung an der Decke. Neigungseinstellung 0° bis max. 35°.


Optional - gegen Aufpreis: Dachsparrenhalter
Dachsparrenhalter (rechts oder links) aus Aluminium für Kassettenbefestigung an einem Dachsparren. Neigungseinstellung 0° bis max. 35°.

Beschichtung:

Standard - ohne Aufpreis: Pulverbeschichtung
Alle Aluminiumteile sind gemäß DIN 50939 chromatiert und in Fassadenqualität pulverbeschichtet, GSB-konform - gemäß den RAL-Gütebestimmungen: Schichtstärke nach DIN EN ISO 2360 von 50-120 μm, Haftfähigkeit nach Gitterschnittprüfung nach DIN EN ISO 2409 bzw. Dehnbarkeit nach Erichsentiefung, DIN EN ISO 1520, sowie Kugelschlagprüfung gem. ASTM D 2794.
HINWEIS: Farben ähnlich RAL, Farbabweichungen zu Abbildungen in den Verkaufsunterlagen und in der Ausführung vorbehalten.
Standardfarben, wahlweise:	Verkehrsweiß RAL 9016
Weiß-Aluminium RAL 9006
Graubraun ähnlich RAL 8019
Cremeweiß-Struktur 5233
Steingrau-metallic 5215
Anthrazit-metallic 5204
Havannabraun-Struktur 5229

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung RAL-Farben
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung in RAL-Farbtönen nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung Farbeffekte
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung mit Metallic-, Perl-, DB- oder matte Beschichtungsfarben nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Beschichtung mit erhöhtem Korrosionsschutz
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch mit erhöhtem Korrosionsschutz der Aluminiumbauteile durch Voranodisation vor der Pulverbeschichtung.


Markisentuch:
Die Farbauswahl erfolgt nach Wahl des Auftraggebers, innerhalb der jeweils gültigen Kollektion des Auftragnehmers.

Standard - ohne Aufpreis: sunvas
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 310 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunsilk
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 250 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: sunbow
Markisenstoff aus hochreißfestem Premiumacryl-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch Texgard-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 30-50+.
Stoffgewicht: ca. 290 g/m²

Standard - ohne Aufpreis: perfotex
Markisentuch aus Unidessins. Markisenstoff Polyester-Gewebe, Farbecht, licht- und wetterbeständig, reißfest, verrottungsfest, widerstandsfähig gegen jegliche Umwelteinflüsse, kälte- und hitzeunempfindlich, luftdurchlässig, schnell trocknend, pflegeleicht, wasser-, öl- und schmutzabweisend durch Teflon-Imprägnierung, transparent durch eingewebte Rietlücken. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+.
Stoffgewicht: ca. 245 g/m²







Optional - gegen Aufpreis: perla FR, wasserdicht
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Gewebe in hoher Farbbrillanz und Leuchtkraft.
Höchste UV-, Licht- und Wetterechtheit, mit selbstreinigendem Effekt bei Regen, extrem schmutz-, fett-, öl- und wasserabweisend durch SNC (swela Nano Clean)-Ausrüstung. Gewebe schadstoffgeprüft nach ÖKO-Tex-Standard 100, UV-Schutz nach DIN EN 13578-1 UPF 50+. Durch eine zusätzliche Polyurethanbeschichtung auf der Innenseite ist das Gewebe wasserdicht; Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102-B1.
Stoffgewicht: ca. 340 g/m²

Optional - gegen Aufpreis: Soltis Perform 92
Markisenstoff aus hochreißfestem Polyester-Trägergewebe mit flächenstabilisierender PVC-Beschichtung, schwer entflammbar nach B1(D) DIN 4102, die Bahnen von Soltis Perform 92 sind Hochfrequenz verschweißt.

Optional - gegen Aufpreis bei Schattenplus: transolair
Markisentuch aus Unidessins, transparent durch spezielle Lochtechnik.

Standard - ohne Aufpreis: Ultraschallklebeverfahren
Die Bahnenverbindungen bei geklebten Markisentüchern sind wasser-, licht- und temperaturbeständig, haben eine hochverdichtete Flächenverklebung, ein besseres homogenes Erscheinungsbild und gewährleisten eine optimale Kraftverteilung.
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Schattenplus:

Optional - gegen Aufpreis: Schattenplus
Im Ausfallprofil integrierte Tuchwelle zum Ausfahren eines senkrechten Behanges. Ausfallprofil und Tuchwelle aus stranggepresstem Aluminium.


Antriebsart Schattenplus:

Standard - ohne Aufpreis: Handbetrieb Schattenplus
Antrieb mit Schneckengetriebe 4:1. Die Betätigung erfolgt durch eine Handkurbel mit Magnetgelenklager aus Edelstahl (V4A), Kurbellänge nach Sortiment des Herstellers.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb sundrive mit Somfy io 868 MHz-Technologie ohne Funksender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 26 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Inkl. Solarmodul, Akku.

Optional - gegen Aufpreis: Funk - Motorantrieb sundrive mit Somfy io 868 MHz-Technologie mit 1 Kanal Funkhandsender
Antrieb durch Rohrmotor 230 Volt, mit integriertem Funkempfänger, 868 MHz-Technologie, Nennleistung 26 W, Thermoschutz, Elektromagnetbremse, Mehrstufen-Planetengetriebe. Die Zugkraft und das Drehmoment sind nach der Größe der Markise bzw. den Erfordernissen ausgelegt. Inkl. 1 Kanal-Funkhandsender, Solarmodul, Akku.

Sonstige Ausstattungsmöglichkeiten:
Optional - gegen Aufpreis: Wandanschlussprofil
Wandbefestigung mit zusätzlichem Wandanschlussprofil in Markisenlänge, aus hochfestem stranggepressten Aluminium mit Bürstendichtung, pulverbeschichtet. 

Optional - gegen Aufpreis: Wärmestrahler 2500 Watt ohne oder mit io-Funktechnologie (868 MHz)
markilux Wärmestrahler (890 x 155 x 100 mm), 2500 Watt mit wetterfestem, pulverbeschichteten Aluminiumgehäuse.
Stromanschluss 230 V / 50 Hz (16 A), Strahlerrichtung einstellbar.

[bookmark: _Hlk156892575]Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 1:
LED-Line in der Kassette (Leistung pro Meter 11 W)

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in der Kassette mit Funk io (868 MHz) / Zigbee
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line in der Kassette ist abhängig von der Markisenbreite. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.


Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 2:
LED-Line in den Führungsschienen (Leistung pro Meter 11 W)

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in den Führungsschienen mit Funk io (868 MHz) / Zigbee
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line in den Führungsschienen ist abhängig von der Ausfalllänge. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 3:
LED-Line in den starren Säulen (Leistung pro Meter 11 W)

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in den Säulen mit Funk io (868 MHz) / Zigbee
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Die Länge der LED-Line in den Säulen ist abhängig von der Säulenhöhe. Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel. Nicht bei absenkbaren Säulen erhältlich.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 4:
LED-Line in den Fußabdeckungen (Leistung 12 W)

Optional - gegen Aufpreis: LED-Line in den Fußabdeckungen mit Funk io (868 MHz) / Zigbee
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel. Nur bei Säulen mit Standard-Fußplatten erhältlich.

Optionale Ausstattungsmöglichkeit Variante 5:
LED-Uplights in den Fußabdeckungen (Leistung 16 W)

Optional - gegen Aufpreis: LED- Uplights in den Fußabdeckungen mit Funk io (868 MHz) / Zigbee
Bedienung: an / aus / dimmbar ohne zusätzlichen Funkhandsender
Der Stromanschluss erfolgt neben dem Motoranschluss über ein separates Kabel. Nur bei Säulen mit Standard-Fußplatten erhältlich.

[bookmark: _Hlk156892633]Die Varianten 1 bis 3 können zusammen mit der Variante 4 oder Variante 5 kombiniert werden.


Automatikgeräte:

Optional - gegen Aufpreis: Sonnen- und Windsensor Soliris Uno
Sonnen- und Windsensor Soliris Uno für Standardmotoren, zur Installation unter Putz.

Optional - gegen Aufpreis: Sonnen- und Windsensor Soliris IB
Sonnen- und Windsensor Soliris IB für Standardmotoren, zur Installation unter Putz.

Optional - gegen Aufpreis: Regensensor Ondeis 230 V AC für Sonnen- und Windsensor
Elektrisch betriebener Sensor Ondeis 230 V AC zum Anschluss an Sonnen- und Windsensor Soliris Uno.

Funksteuerungen Somfy io Technologie (868 MHz):

Optional - gegen Aufpreis: Steuerung io Connexoon
Steuerungsbox für die Ansteuerung von io Produkten per APP.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Wandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal
Funk Wandsender Smoove io Pure Shine, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Wandsender Smoove A/M io Pure Shine, 1 Kanal
Funk Wandsender Smoove A/M io Pure Shine, 1 Kanal, mit Funktion zur Einstellung automatischer oder manueller Steuerung, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io
Funk Sonnensensor Sunis WireFree II io für Somfy Motoren, 868 MHz-Technologie.

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-1 designcontrol
Funkhandsender io, 1 Kanal, 868 MHz-Technologie

Optional - gegen Aufpreis: Funkhandsender markilux io-5 designcontrol
Funkhandsender io, 5 Kanal, 868 MHz-Technologie

Gekoppelte Markisen:

Optional - gegen Aufpreis: 2 bis 5 Felder mit 1 Motor pro Feld als gekoppelte Einzelmarkise
Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als Mehrfeld-Markise mit einem Motor je Feld rechts oder links, als gekoppelte Einzelmarkise.

Optional - gegen Aufpreis: 2 Felder mit 1 Motor
Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als 3-Feldmarkise mit zwei Motoren außen rechts und links angeordnet. 

Optional - gegen Aufpreis: 3 Felder mit 2 Motoren
Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als 3-Feldmarkise mit zwei Motoren außen rechts und links angeordnet. 

Optional - gegen Aufpreis: 4 Felder mit 2 Motoren
Markise wie in Standardausführung beschrieben, jedoch als 4-Feldmarkise mit zwei Motoren außen rechts und links angeordnet.












Achsmaß / Bestellbreite: ___________cm	Ausfall: ___________cm	Anzahl: ___________Stück
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