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Ausschreibungstexte

Das angebotene individuelle Rahmensystem wird in Deutschland hergestellt. Es erfüllt in Kombination mit den angebotenen markilux Markisen in Bezug auf Ihre Konstruktion und den Befestigungshaltern die Anforderungen der Windwiderstandsklasse 2 oder 3 in Abhängigkeit der markilux Markise. Das entspricht Windstärke 5 (Windgeschwindigkeit 28-37 km/h) oder 6 (Windgeschwindigkeit 38-48 km/h) gemäß Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG durch den Hersteller.

HINWEIS: Die in den Verkaufsunterlagen aufgeführten Hinweise sind zu beachten!
Die Genehmigungspflicht für bauliche Anlagen ist Ländersache, somit muss jedes Bundesland separat betrachtet werden. Des Weiteren wird die Genehmigungspflicht von den einzelnen Gemeinden weiter definiert und festgelegt. Genehmigungspflichten sind bauseits vor der Montage zu prüfen.
Mögliche Markisenmodelle, sowie technische Details über Markisengrößen, Säulenabstände und bauliche Voraussetzungen etc. siehe markilux Verkaufskataloge für Terrassen- und Balkonmarkisen.

Markisensystem bestehend aus:

Wahlweise: markilux syncra fix
Markisensystem aus Aluminium, pulverbeschichtet, mit zwei runden oder eckigen Aluminiumsäulen und eckiger Aluminiumtraverse für die Montage von je zwei markilux Gelenkarmmarkisen oder markilux pergola, beidseitig. Säulen mit Fußplatte aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet, zum Aufschrauben auf Betonfundamente (bauseits) und integriertem Kabelkanal mit Revisionsdeckel. Die Standardsäulenhöhe beträgt 320 cm. Die Lieferung erfolgt einschließlich des oberen Schutzdaches und der stirnseitigen Abdeckbleche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Markisenfarbe (nicht bei markilux MX-1 compact).

Wahlweise: markilux syncra uno fix
Markisensystem aus Aluminium, pulverbeschichtet, mit zwei runden oder eckigen Aluminiumsäulen und eckiger Aluminiumtraverse für die Montage von je einer markilux Gelenkarmmarkise oder markilux pergola, einseitig. Säulen mit Fußplatte aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet, zum Aufschrauben auf Betonfundamente (bauseits) und integriertem Kabelkanal mit Revisionsdeckel. Die Standardsäulenhöhe beträgt 320 cm. Die Lieferung erfolgt einschließlich des oberen Schutzdaches und der stirnseitigen Abdeckbleche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Markisenfarbe (nicht bei markilux MX-1 compact).

Wahlweise: markilux syncra flex 
Freistehendes Markisensystem, pulverbeschichtet, mit zwei runden oder eckigen Aluminiumsäulen und eckiger Aluminiumtraverse für die Montage von je zwei markilux Gelenkarmmarkisen oder markilux pergola, beidseitig. Säulen mit integriertem Kabelkanal mit Revisionsdeckel. Seitliche Beschwerungskästen (2 Stück) aus Aluminiumblech, Maße 200 x 45 x 50 cm (L x B x H), Standardausführung oben offen. Die Standardsäulenhöhe beträgt 320 cm. Die Lieferung erfolgt einschließlich des oberen Schutzdaches und der stirnseitigen Abdeckbleche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Markisenfarbe (nicht bei markilux MX-1 compact).
HINWEIS: Jeder Beschwerungskasten ist bauseits mit mindestens 625 kg Kiessand zu befüllen.

Befestigung:
Alle notwendigen Maßnahmen und Leistungen zur Befestigung des Markisensystems auf dem Boden (z. B. Betonfundamente) oder Wand erfolgen bauseits und sind rechtzeitig anzumelden und verantwortlich zu klären (z. B. Verstärkungen, Gewinde, Bohrungen für Bolzen, Setzen von Gewinde bzw. Stehbolzen usw.).

Für die Bodenbefestigung werden Betonfundamente der Betondruckfestigkeit C25/30 (zuvor B25) mit Bügelkorb aus Bügelmatte Q188 benötigt. Alternativ kann die Befestigung mit Krinner Schraubfundamenten erfolgen. Hierfür sind adaptive Befestigungssets erhältlich.

HINWEIS: Alle Aluminiumteile sind in Markisengestellfarbe pulverbeschichtet.

Je nach zu befestigendem Markisenmodell werden zusätzliche Halter und / oder Distanzplatten benötigt (siehe Verkaufsunterlagen der entsprechenden Markisenmodelle).

Wahlweise: markilux syncra uno flex
Freistehendes Markisensystem, pulverbeschichtet, mit zwei runden Aluminiumsäulen und eckiger Aluminiumtraverse für die Montage von einer markilux Gelenkarm Markise, einseitig. integriertem Kabelkanal mit Revisionsdeckel. Seitliche Beschwerungskästen (2 Stück) aus Aluminiumblech, Maße 200 x 45 x 50 cm (L x B x H), Standardausführung oben offen. Die Standardsäulenhöhe beträgt 320 cm. Die Lieferung erfolgt einschließlich des oberen Schutzdaches und der stirnseitigen Abdeckbleche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Markisenfarbe (nicht bei markilux MX-1 compact).
HINWEIS: Jeder Beschwerungskasten ist bauseits mit mindestens 625 kg Kiessand zu befüllen.

Beschichtung:
Standard - ohne Aufpreis: Pulverbeschichtung
Alle Aluminiumteile sind gemäß DIN 50939 chromatiert und in Fassadenqualität pulverbeschichtet, GSB-konform - gemäß den RAL-Gütebestimmungen: Schichtstärke nach DIN EN ISO 2360 von 50-120 μm, Haftfähigkeit nach Gitterschnittprüfung nach DIN EN ISO 2409 bzw. Dehnbarkeit nach Erichsentiefung, DIN EN ISO 1520, sowie Kugelschlagprüfung gem. ASTM D 2794.
HINWEIS: Farben ähnlich RAL, Farbabweichungen zu Abbildungen in den Verkaufsunterlagen und in der Ausführung vorbehalten.

Standardfarben, wahlweise: Standard Markisenfarben (siehe Verkaufsunterlagen)

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung RAL- Farben
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung in RAL-Farbtönen nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Sonderbeschichtung Farbeffekte
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch Sonderbeschichtung mit Metallic-, Perl-, DB- oder matte Beschichtungsfarben nach Wahl des Auftraggebers.

Optional - gegen Aufpreis: Beschichtung mit erhöhtem Korrosionsschutz
Beschichtung wie in Standardausführung beschrieben, jedoch mit erhöhtem Korrosionsschutz der Aluminiumbauteile durch Voranodisation vor der Pulverbeschichtung.

Sonderausstattungen:
Für syncra fix, syncra uno fix
Optional: Einseitige Wandmontage (nicht bei markilux pergola und markilux MX-1 compact)
Einseitige Wandmontage der Stahltraverse.

Für syncra flex, syncra uno flex
Optional - gegen Aufpreis: Beschwerungskästen mit Aluminiumabdeckung 
Beschwerungskästen (2 Stück) aus Aluminiumblech, Maße 200 x 45 x 50 cm (L x B x H), mit Aluminiumabdeckung, pulverbeschichtet in Markisengestellfarbe.

Optional - gegen Aufpreis: Beschwerungskästen für syncra flex mit Abdeckung in Holzoptik
Beschwerungskästen (2 Stück) aus Aluminiumblech, Maße 200 x 45 x 50 cm (L x B x H), pulverbeschichtet in Markisengestellfarbe, mit Abdeckung in Holzoptik (WPC schiefergrau) , zweiteilig je 91,5 x 44,5 cm (L x B).



Breite: __________cm			Höhe: __________cm			Anzahl: __________Stück
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